Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania suszarki Sciugarella.

Zagrożenia:

1. **Zagrożenie skaleczeń podczas montażu** - upewnij się, że krawędzie elementów instalacyjnych są zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone.
2. **Zagrożenie porażenia prądem -** przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. W celu uniknięcia porażenia prądem suszarka powinna być podłączona do gniazdka z uziemieniem. **NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ SUSZARKI DO SIECI ELEKTRYCZNEJ KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ.** Chroń kabel zasilający od uszkodzeń mechanicznych i termicznych. Urządzenie należy bezwzględnie podłączyć bezpośrednio do źródła napięcia. Zabronione jest użycie rozgałęźników (tzw. złodziei)
3. **Zagrożenie przegrzania**- nie instaluj okapu bezpośrednio nad otwartym płomieniem**.** Niedopuszczalne jest wkładanie jakichkolwiek przedmiotów do kratki. Stwarza to zagrożenie dla ludzi i może spowodować uszkodzenie sprzętu.
4. **Zagrożenie pożaru -** nie używaj suszarki w obecności materiałów łatwopalnych. Upewnij się, że suszarka odpowiednio konserwowana zgodnie z instrukcjami producenta.
5. **Zagrożenie spadku elementów suszarki** - sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dokręcone zgodnie z instrukcją montażu. Nie zawieszaj na suszarce dodatkowych ciężarów, które mogą przekraczać jego dopuszczalną nośność. **Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 12 Kg (odpowiada to zawartości około 7 kg bębna pralki, z założeniem wirowania 800 obrotów/min.).**
6. **Zagrożenie w wilgotnym środowisku**- nie instaluj suszarkę w miejscach narażonych na bezpośrednie zalanie wodą. Upewnij się, że suszarka jest odpowiednio uziemiona, aby zapobiec ryzyku zwarcia.
7. **Zagrożenie** **wysokiej temperaturze w otoczeniu** - upewnij się, że odległość między suszarką a urządzeniami generującymi wysoką temperaturę (np. płyta, piekarniki) jest zgodna z zaleceniami producenta.
8. **Zagrożenie** **uszkodzenia mechanicznego** - Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę
z gniazdka. SCIUGARELLA nie wymaga konserwacji, ale należy pamiętać, aby otwory wentylacyjne były drożne (góra i dół). Konserwacja sprowadza się jedynie do utrzymania otworów wentylacyjnych w czystości – na przykład poprzez przeczyszczenie ich raz w miesiącu wilgotną szmatką. Regularne czyszczenie kratek wylotowych zapewni optymalną pracę urządzenia i niskie zużycie prądu
9. **Zagrożenie** **przy wymianie części** - używaj tylko oryginalnych części zamiennych, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z normami producenta.