Filtry węglowe **(kupowane są odrębnie),** używane w trybie recyrkulacji **należy wymieniać każde 3 - 6 miesięcy** w zależności od eksploatacji okapu. Filtry są ustawiane na **Т-podobnym** sworzniu pokrywy turbowentylatora poprzez zaciskanie osiowe i obracanie w prawo.  
Aby wymienić filtr węglowy, wykonaj poniższe  
czynności:  
▪ Wyjmij filtr aluminiowy.  
▪ (1) - Zamontuj filtr węglowy na zatrzasku do  
oporu po obu stronach.  
▪ (2) - Obróć filtr węglowy w dowolnym  
kierunku pod kątem 90 stopni, zabezpieczając fiksację  
▪ Zainstaluj filtr aluminiowy

