Filtry węglowe **(kupowane są odrębnie),** używane w trybie recyrkulacji **należy wymieniać każde 3 - 6 miesięcy** w zależności od eksploatacji okapu. Filtry są ustawiane na **Т-podobnym** sworzniu pokrywy turbowentylatora poprzez zaciskanie osiowe i obracanie w prawo.
Aby wymienić filtr węglowy, wykonaj poniższe
czynności:
▪ Wyjmij filtr aluminiowy.
▪ (1) - Zamontuj filtr węglowy na zatrzasku do
oporu po obu stronach.
▪ (2) - Obróć filtr węglowy w dowolnym
kierunku pod kątem 90 stopni, zabezpieczając fiksację
▪ Zainstaluj filtr aluminiowy

